序号	装备名称	用途和需求
1	便携式VOC气体检测仪（FID/PID）	可同时具备FID/PID双检测器功能。主要用于检测环境中的挥发性有机化合物（VOCs）浓度，保障工业安全及环境监测需求。
2	红外热成像气体泄漏检测仪	用于检测挥发性有机物（VOCs）泄漏，对气体泄漏进行非接触、远距离的实时可视化检测。
3	小型无人机	可规划航线和查看实时高清图像，可搭载变焦镜头和红外双光镜头，可选配水质采样组件和各种气体传感器和颗粒物传感器，支持飞行辅助功能，帮助快速排查大气污染来源、应急事故检测、水质采样和有毒气体分析，以及排污口检查。
4	林格曼黑度仪	应用于柴油车路检路查、非道路移动机械检测以及检测站黑烟检测。
5	便携式不透光烟度计	检测汽车尾气排放、工业排放监测以及其他领域的烟度。
6	尿素折光仪	通过光学折射原理测量车用尿素溶液的浓度及对应的冰点值，确保尿素溶液符合使用标准。
7	OBD诊断仪	读取并解析机动车故障码（DTC），监测车辆各个系统和传感器的运行状态、排放水平，记录和报告故障码。
8	数字高清视频内窥镜	辅助查看发动机或排气管内部情况
附件 1

装备调研清单