附件

砖瓦行业环保专项执法检查表

**填表单位：顺德区环境运输和城市管理局 填表日期：2017年8月23日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **地址** | **经度** | **纬度** | **生产状态** | **产品及规模（万块/年）** | **原料及燃料** | **是否环评审批** | **是否建设除尘脱硫设施** | **破碎工段是否建设除尘设施** | **制备成型工段是否建设除尘设施** | **是否安装废气在线监测** | **污染防治及在线设施是否正常运行** | **干燥和焙烧窑排放口是否规范** | **污染物是否达标** | **无组织排放是否达标** | **其他环境问题** |
| 1 | 佛山市顺德区泓滔水泥制品有限公司 | 顺德区容桂红旗华丰沙工业区首层 | 113.265843 | 22.73603 | 已关停 | 200 | 水泥、砂石、用电 | 是 | 有除尘，无脱硫 | 搞拌混合，无破碎工段 | 是 | 否 | 是 | 无焙烧窑 | 是 | 是 | 无 |
| 2 | 佛山市顺德区伦教祥满灰沙砖厂 | 霞石砂亭码头东 | 东经113°15′26.75″ | 北纬N22°53′38.00″ | 正常生产 | 砖机7台 | 原料：水泥和沙；燃料：无 | 是 | 否 | 无破碎工段 | 否 | 否 | 否 | 无干燥和焙烧工艺 | 未开展监测 | 未开展监测 | 该项目生产由水泥加沙压制成水泥砖，无加热烘干工序，暂未发现环境问题。 |
| 3 | 佛山市顺德区杰力建材有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇麦朗孖冧街13号之一 | 113.0955951620 | 22.8363275810 | 正常生产 | 20万块/年 | 生物质 | 是 | 是 | 水喷淋 | 是 | 否 | 正常运行 | 无该工序，不需设置 | 是 | / | 无 |
| 4 | 佛山市顺德区杏坛镇古朗润华灰砂砖厂码头 | 顺德区杏坛镇古朗村顺利围 | 113°5′42″ | 22°50′11″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 古朗润华灰沙砖厂 | 古朗乡顺利围村 | 113°5′42″ | 22°50′11″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 佛山市顺德区杏坛镇博成建筑墙体材料厂 | 高赞高北苏凤咀子围内 | 113°12′46″ | 22°46′22″ | 已关停 | 250 | 水泥、沙石 | 是 | 有除尘 | 无破碎工段 | 是 | 否 | 停产设施无运行 | 无干燥和焙烧工艺 | 是 | 是 | 无 |
| 7 | 佛山市顺德区永舜环保砖制品有限公司 | 杏坛容桂水道高赞堤段 | 113°12′38.29″ | 22°46′6.07″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 佛山市顺德区杏坛永贤环保砂砖厂 | 杏坛镇高赞村曾滘 | 113°12′40.23″ | 22°45′58.82″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 佛山市顺德区绿润环保砖厂 | 右滩 | 113°04′35.13″ | 22°47′9.33″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 顺德市杏坛镇马东建新砂砖厂 | 马东管理区 | 113°10′14.50″ | 22°44′24.07″ | 已关停 | 无 | 无 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 佛山市顺德区裕添城节能建材有限公司 | 佛山市顺德区均安镇新华闸仔口东20号 | 113°10'33.23"东 | 22°42'35.79"北 | 正常生产 | 加汽砖 600万块/年 | 原料：沙、粉煤灰（煤渣）、石灰、水泥、铝粉、水 燃料：生物质 | 已审批已验收 | 是 | 否（密闭空间内操作） | 否 | 否 | 污染防治设施正常运行 | 干燥工艺自然风干； 蒸砖釜废气经收集后通过酸液喷淋处理后从自设排放口排放 | 是 | — | 暂未发现 |
| 12 | 佛山市顺德区宏海创展新型建材有限公司 | 佛山市顺德区均安镇智安中路10号之一 | 113° 9'30.10"东 | 22°41'6.03"北 | 已关停 | 灰砂砖 1000万块/年 | 原料：沙、石粉、石灰、水 燃料：佛山市顺德区世源热能有限公司提供蒸汽 | 已审批未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 污染防治设施没有运行 | 干燥工艺自然风干； 蒸砖釜废气经过滤池过滤后从自设排放口排放 | — | — | 已于2016年12月5日对该公司未验先投的行为立案处罚，案号：粤顺管均罚[2016]第E028号 |

备注：以上资料发至邮箱554649239@qq.com