20 年 市企业VOCs减排量核算汇总表（范本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区名称** | **企业名称** | **统一社会信用代码** | **所属行业类型编码** | **所属行业类型** | **减排措施** | **减排车间或生产线** | **减排措施完成时间** | **减排措施投资总额（万元）** | **VOCs去除量计算方法** | **改造前对应车间/生产线废气收集方式** | **改造前对应车间/生产线治理设施情况** | **改造前单套治理设施处理风量（立方米/小时）** | **改造前废气治理设施VOCs去除效率** |
| 广东省.XX市.XX县 | 广东XX家具制造有限公司 | 914408231947812035 | C2110 | 木质家具制造业 | 喷漆工序新建一套水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化氧化设施替代原有的水喷淋+UV光解+活性炭吸附设施。 | 喷漆车间 | 2022年1月 | 200 | 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》规定的监测法 | 单层密闭正压 | 1套水喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 20000 | 25% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续上表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区名称** | **企业名称** | **改造后对应车间/生产线废气收集方式** | **改造后对应车间/生产线治理设施情况** | **改造后单套治理设施处理风量（立方米/小时）** | **改造后废气治理设施VOCs去除效率** | **改造前对应车间/生产线VOCs排放量（吨）** | **改造后对应车间/生产线VOCs排放量（吨）** | **VOCs实际减排量（吨）** |
| 广东省.XX市.XX县 | 广东XX家具制造有限公司 | 单层密闭正压 | 1套水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化氧化 | 25000 | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |