|  |
| --- |
| 广东省生态环境厅视频会议设备采购询价表 |
| 报价单位： |  |  |  |  | 时 间： |  |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品种 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 会议 设备 | 高清会议终端 | Box310 | 华为 | 高清视频会议终端，支持H.323/SIP协议，支持8M速率IP，支持双1080P30fps超高清分辨率，支持智能语音控制，LAN，WIFI接口接入，支持2个高清视频输入，2个高清输出接口，支持无线数据共享，含Touch触控板。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | Camera200 | 华为 | 851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器；视频分辨率：1080p 50/60，1080p 25/30；镜头变焦：12倍光学变焦；视频接口：1×HDMI 1.4b接口，1×USB3.0接口；控制接口：2× RS232串口；光圈F1.8～ F3.56 ± 5%，焦距3.85～ 43.06 mm ± 5%；最大水平/垂直视角80°/50°；平移/俯仰角+/-110°（平移）、 +/- 30°（俯仰）；平移/俯仰速度平移： 1.7°（tele） ~ 80°/s （wide） ，俯仰：0.7° ~ 28°/s；最低照度3lux（50IRE，F1.8），快门速度 1/25～1/10000秒。预设位数量 254；支持图像数字宽动态WDR功能，倒装，自动曝光，自动白平衡，自动聚焦。 |
| 3 | 语音 麦克风 | MIC500 | 华为 | 华为全向360度麦克风，支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz，拾音半径6m。 |
| 4 | 显示器 | 高清电视 |  | TCL或创维 | 55寸，4K超薄全面屏+钢制带防锈图层落地移动支架（管壁厚度≥0.8mm，高度150-180cm,带轮子）。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 配件、辅材及安装调试等 |  |  | 网线、HDMI线、辅材及线路铺设、安装调试、操作培训、三年上门质保服务。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 备注 | 1.报价人为广东省政府采购网云平台供应商。2.签订合同后7个工作日内完成安装调试及培训。3.网线、HDMI线、辅材为国内品牌产品，符合国家质量认证标准。4.安装地：汕头、清远、湛江市区。 |