附件1：

砖瓦行业环保专项执法检查表

填表单位：佛山市三水区环境保护局 填表日期：2017年8月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **地址** | **经度** | **纬度** | **生产状态** | **产品及规模（万块/年）** | **原料及燃料** | **是否环评审批** | **是否建设除尘脱硫设施** | **破碎工段是否建设除尘设施** | **制备成型工段是否建设除尘设施** | **是否安装废气在线监测** | **污染防治及在线设施是否正常运行** | **干燥和焙烧窑排放口是否规范** | **污染物是否达标** | **无组织排放是否达标** | **其他环境问题** |
| 1 | 佛山市三水区大塘镇福德砖厂 | 佛山市三水区大塘镇永丰村委会大岗南队 | 112度58分14秒 | 23度25分35秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 2 | 佛山市三水区芦苞四联环保砖厂 | 佛山市三水区芦苞镇四联村委会欧边村（原欧边砖厂） | 112度54分14秒 | 23度19分04秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 否 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 3 | 佛山市三水区红星新型建材厂 | 佛山市三水区西南街大塱涡广州军区干休所农村 | 112度54分17秒 | 23度12分40秒 | 正常 | 8000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 4 | 佛山市三水区闽源建材有限公司 | 佛山市三水区西南街木棉村委会木棉大道 | 112度49分23秒 | 23度11分9秒 | 正常 | 4500 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 5 | 佛山市三水顺亮建材有限公司 | 佛山市三水区乐平镇源潭村委会张岗头村黄花基（土名） | 112度58分36秒 | 23度15分58秒 | 正常 | 5500 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 6 | 佛山市三水区云东海街道黄国强砖厂 | 佛山市三水区三水农场黄花围 | 112度56分57秒 | 23度14分7秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 7 | 佛山市三水区乐平镇东兴新型建材厂 | 佛山市三水区乐平镇三溪村委会西南涌堤段外 | 112度1分23秒 | 23度13分38秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 否 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 8 | 佛山市三水区乐平镇桃兴鸿砖厂 | 佛山市三水区乐平镇三溪村委会桃㘵村土名“沙洲” | 112度59分34秒 | 23度13分0秒 | 正常 | 3000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 9 | 佛山市三水区白坭镇福日建材厂 | 佛山市三水区白坭镇周村村委会“黄泥坑”、“莲塘坑”（土名）厂房 | 112度51分19秒 | 23度0分45秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 10 | 佛山市三水区乐平镇下华福日砖厂 | 佛山市三水区乐平镇华区下华村 | 113度2分3秒 | 23度15分42秒 | 正常 | 6000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 11 | 佛山市三水区白坭镇福日升新型建材厂 | 佛山市三水区白坭镇新生村委会 | 112度51分34秒 | 22度59分34秒 | 正常 | 5500 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 12 | 佛山市三水区白坭镇大岗村福日砖厂 | 佛山市三水区白坭镇大岗村（橄嘴岗、大树林、邓家岗） | 112度54分16秒 | 22度58分46秒 | 正常 | 11000 | 陶瓷废浆渣、河涌淤泥、煤矸石、页岩 | 是 | 是 | 是  （水喷淋） | （原料湿润后才能制备成型） | 正在安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 正在按照《三水区2017年砖厂大气污染物深化整治工作方案》要求10月底完成整治 |
| 13 | 吴寨好砖厂 | 佛山市三水区西南街道江根村委会高坪村沙洲（土名） | 112度50分56秒 | 22度9分26秒 | 已关闭 | - | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂于2014年因违反相关环保法律、法规被依法查处，并关闭。 |