**附件** 砖瓦行业环保专项执法检查表

**填表单位：深圳市环境监察支队 填表日期：2017年8月18日**

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 经度 | 纬度 | 生产状态 | 产品及规模（万块/年） | 原料及燃料 | 是否环评审批 | 是否建设除尘脱硫设施 | 破碎工段是否建设除尘设施 | 制备成型工段是否建设除尘设施 | 是否安装废气在线监测 | 污染防治及在线设施是否正常运行 | 干燥和焙烧窑排放口是否规范 | 污染物是否达标 | 无组织排放是否达标 | 其他环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市华得宝投资发展有限公司 | 观澜街道下湖社区长牛坑工业园3号 |  |  | 正常生产 | 环保轻质砖（20万立方米） | 混凝土石灰沙、生物质燃料 | 是 | 无硫工艺 | 无破碎工艺 | 否 | 是 | 是 | 无干燥和焙烧窑工艺 | 达标（根据企业自行委托第三方有资质检测公司提供的检测报告） | 该企业有组织排放 |  |
| 2 | 深圳市宏诺建材有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区黄泥坑H栋 | 22°37′23″N | 114°9′22″E | 正常 | 20万立方米 | 沙、水泥、石灰、天然气和生物质颗粒 | 有 | 有除尘除硫 | 布袋除尘 | —— | 无 | 正常 | —— | 是 | 是 | 无 |
| 3 | 深圳市绿城新型建材有限公司 | 平湖白泥坑麻布路13号 | 22°39′30″N | 114°8′49″E | 正常 | 10万立方米 | 沙、水泥、石灰、和生物质颗粒 | 有 | 水磨除尘 | 布袋除尘 | —— | 有 | 正常 | —— | 是 | 是 | 无 |
| 4 | 深圳市亿东阳建材有限公司 | 宝安区沙井街道 |  |  | 无砖瓦生产加工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 深圳市创建建材制品有限公司 | 宝安区燕罗街道 |  |  | 正常 | 混凝土砖块约1千万块/年 | 煤炭、水泥、石炭、砂 | 是 | 无 | 有水喷洒 | 搅拌混料设有布袋除尘装置 | 无 | 否 | 无焙烧窑 | 2017年7月19日市人居委已委托深圳市特种设备安全检验研究院对该公司生物生物质锅炉进行检测。 |  |  |
| 6 | 深圳市和顺居轻质制品有限公司 | 大鹏新区葵涌办事处高源深水田桥头上面 | 114.44 | 22.64 | 正常 | 2500 | 建筑废物 | 有 | / | / | / | 无 | / | / | / | / | / |
| 7 | 深圳市欧亚建材有限公司 | 光明新区公明街道 | 113.88 | 22.77 | 正常 | 加气砖6000万块 | 沙、水泥、天然气 | 是 | / | 是 | 是 | / | 是 | / | 是 | 是 |  |
| 8 | 深圳市万顺建材有限公司 | 龙岗区横岗镇大康路 | 114.12 | 22.38 | 停产 | 13-15 | 石灰 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 正常 | 无 | 达标 | 达标 |  |
| 9 | 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道白石塘工业区 | 114.29 | 23.17 | 正常 | 轻质墙体建筑材料，13.5万立方米/年 | 生石灰、石膏、粉煤灰、砂、水泥、铝粉；生物质颗粒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |
| 10 | 深圳市劲牛实业有限公司 | 龙岗区吉华街道甘坑同富裕工业区53号 | 114.5 | 22.39 | 正常 | 加气砖  20万立方/年 | 砂、水泥、石灰；  生物质颗粒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无此工艺 | 是 | 是 |  |
| 11 | 深圳市宏达轻质墙体材料有限公司 | 龙岗区龙岗街道龙山路38号 | 114.29 | 22.71 | 正常 | 轻质墙体建筑材料，11万立方/年 | 砂、水泥、石灰；  生物质颗粒 | 是 | 生物质锅炉已安装布袋除尘设施 | 是 | 无此工艺设施 | 是 | 是 | 无焙烧窑 | 是 | 是 |  |
| 12 | 永顺达建材 | 龙岗街道红花岭1号 | 114.26 | 22.76 | 停产待征地拆迁 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |